危化品安全生产知识题库

判断题
1、企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故和违反安全生产法律法规行为的，安全生产许可证有效期满时也必须办理延期手续。（√）
2、从事两种特种作业的人员，只要参加其中一种的培训和考核，即可上岗操作两种特种作业。（×）
3、用电安全要求：在操作闸刀开关、磁力开关时，必须将盖盖好。（√）
4、安全生产工作的主体是企业，因此安全生产工作必须坚持“法人负责制”和“管生产必须管安全”的原则。（√）
5、生产和生活过程中，接触粉尘、毒物、噪声、辐射等物理、化学因素达到一定的危害程度，将会导致职业病。（√）
6、在工作期间受职业伤害后，如果受伤害员工已获得工伤保险基金的经济补偿后，就不能再要求给与额外的经济补偿。（√）
7、有害物质的发生源，相对工作地点来说，应当布置在机械通风或自然通风下风侧（√）
8、我国的《工伤保险条例》规定当事人是事故责任者，同样享受工伤待遇。（ √   ）
9、我国《安全生产法》规定工会具有监督权。（  √  ）
10、安全生产的责任既有行政责任，还有刑事责任。（   √  ）
11、企业职工无权拒绝违章作业的指令。（  ×  ）
12、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。（  √   ）
13、企业建立安全生产规章制度首先要符合国家安全生产法规和政府规定的基本要求。（  √   ）
14、劳动防护用品等同于一般商品，可以符合行业标准，不必符合国家标准。（  ×   ）
15、根据我国《工伤保险条例》的规定，工伤保险的费用由企业和职工个人各交一半。（ ×   ）
16、某施工单位在为员工发放安全帽等防护用品时，要求员工每人负担其中一部分费用。（   × ）
17、员工在上班途中发生交通事故，如果事故责任是受害人本人，不得获得工伤保险待遇。（  ×  ）
18、伤亡事故具有偶然性，因此是不可预防的。（  ×  ）
19、安全与生产是一矛盾体，是不可调和的。（  ×  ）
20、人的学历层次高，他的安全素质就高。（  ×   ）
21、班组长的安全职责中，包含对新工人的上岗安全教育。（  √  ）
22、企业安全教育的对象不包括一般管理人员。（ ×   ）
23、企业的全员安全教育是指全体一线生产的职工。（  ×  ）
24、复工教育的对象仅仅是因工负伤痊愈后的复工者。（ ×    ）
25、安全生产主要是为了预防伤亡事故，没有任何经济效益。（ ×  ）
26、职业病是不可预防的。（   ×  ）
27、如果患上职业病，就不可救治了。（ ×   ）
28、噪声对人体全身性危害称为“噪声病”。（  √  ）
29、噪声对人的听力系统等产生不良影响，对神经系统无害。（ ×  ）
30、机械设备在运转中，操作人员可以对机械进行加油清洗。（ ×  ）
31、国际规定，电压36伏以下不必考虑防止电击的危险。（   × ）
32、发生触电事故的危险电压一般是从65伏开始。（  √  ）
33、行灯电压不得超过36伏，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，行灯电压不得超过12伏。（  √  ）
34、由于低压电器设备电压较低，因此较少发生触电事故。（  ×  ）
35、某公司去某地施工，用一小货车同时拉运了氧气、乙炔，车厢上坐着一名施工人员。（  ×  ）
36、一名电器专业员穿普通旅游鞋下现场检查。（   × ）
37、一名电工独自一人在对高压线路进行整改。（  ×  ）
38、对新招用的员工可以先工作，然后进行1—3天的培训。（ ×   ）
39、电工不是特殊工种，具有高中学历的人应能承担。（ ×   ）
40、安全生产是指企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等。（  √  ）
41、安全生产是安全与生产的统一，当安全与生产发生矛盾时，应坚持安全服从生产的原则。（  ×   ）
42、安全生产是安全与生产的统一，当安全与生产发生矛盾时，应坚持生产服从安全的原则。（   √  ）
43、安全生产是管理人员的工作，与生产人员无关。（   ×   ）
44、安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责”。（   √   ）
45、根据安全生产概念和工作要求，对于生产经营单位，安全生产需要保护的第一对象是设备。（   ×   ）
46、要做到“安全第一”，就必须实行“安全优先”的原则。（ √   ）
47、企业安全教育中的“三级教育”是指法规教育、生产教育、技术教育。（  ×    ）
48、操作转动的机器设备时，不应佩带手套。（  √    ）
49、在操作砂轮机时，操作者应站在砂轮机的正面。（  ×   ）
50、当操作打磨工具时，必须使用护眼罩。（   √   ）
51、机器滚动轴卷有大量的棉丝影响生产时，应用铁钩小心处理，无须停机。（ ×   ）
52、漏电保护器的作用是防止人身触电事故及漏电火灾事故或由弧光接地短路引起的电气设备烧毁。（  √   ）
53、各种气瓶的存放，必须离明火10米以上，避免阳光暴晒，但在搬运过程中可以不避免碰撞。（  ×  ）
54、险情严重时，职工无权停止作业，必须请示主管领导。(×  ) 
55、为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害，按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。(× ) 
56、国家颁布的《安全色》标准中，表示禁止、停止的颜色为黄色。(×) 
57、事故的发生是完全没有规律的偶然事件。(× ) 
58、安全检查工作是上级主管部门的事，与生产班组无关。（  × ）









