危险化学品经营企业安全知识考题
（危化品仓储企业作业人员）
一、填空题
1. 同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。
2. 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。
3. 化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。4. 化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
5. 贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。
二、选择题
1. 进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取（）措施。
A.防水  B.防火   C.防静电   D.防盗
2. 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装   设备。A.避雷   B.防冻   C.防水   D.制冷
3. 贮存化学危险品的建筑通排风系统通风管应采用   材料制作。
A. 非燃烧  B. 软体  C. 塑料  D.一般
4. 贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过    ℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖。
A.20    B. 37  C. 80   D.60
5.     、   、       能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。
A. 遇火、遇热、遇潮         B.遇火、遇水、与可燃气体

C.  与可燃气体、遇火、遇水  D.遇火、遇冷、遇潮
6. 装运易燃、易爆物，易燃液体，可燃性气体等危险品，应采用（ ）运输工具。
A.专用 B. 道路  C. 水路  D.航空
7.        物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。
A.酸性   B.碱性   C. 腐蚀性  D.液体   
8. 仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、    方法。
A.使用   B.运输   C. 销毁  D. 事故的处理程序
9. 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的     。
A.防护眼镜   B.防毒面罩   C.防护服装  D. 个人安全防护用品
10. 化学危险品贮存的基本要求有哪些（）
   A. 贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。

   B. 化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库 贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。

   C. 化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

   D. 贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
三、判断题
1.化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（√）

2.气瓶使用到最后应该留有余气。（√）

3.危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每5年至少检测一次。（×，）

4.工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。（√）

5.工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。（×）
四、简答题
1.请列举你单位涉及到重点监管的危险化学品名称，并说出在作业过程中需要相应佩戴的防护用品有哪些？
2.请简述发生液体危险化学品泄露的应急处置措施？
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