

柴油库安全操作规程 
1.严禁吸烟或使用明火
2.使用油泵前，认真巡视监护检查油泵电机防护装置、灭火器是否完好可靠，油泵及输送的管道阀门是否泄漏，发现问题及时汇报处理。
3.定期清除油库周围的杂草，严禁堆放易燃易爆品。
4.进油前要预先检查油位，确定进油数量，防止进油过量，进油时必须有专人监护，禁止烟火，进油完毕要盖好进油口盖。






