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公司生产现场高温灼烫事件应急处置方案
目的及范围

目的：为公司职工在现场发生高温灼伤事故后人员的应急疏散及救护，达到反应快速、应急处置合理有效、最大限度地减少事故或灾害损失的目的。

适用范围：本应急预案适用于公司突发高温灼伤人身伤害事故。

1  危险源与危险分析

1.1  安全风险

通过危险源辨识和风险评估，在生产经营过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生高温灼烫事故。

1.1.1  带电作业产生的电弧；

1.1.2  明火作业；

1.1.3  接触高温坯料；
1.2  发生事故的条件

1.2.1  带负荷拉闸；

1.2.2  电气设备相间短路；

1.2.3  没有穿戴个人防护用品；

1.2.4  其他意外事件造成的灼烫。

2  组织体系

2.1 领导机构

安全生产应急领导小组全面领导现场突发环境事件的应急处置工作。

组  长：蒋召清
副组长：陈平
成  员：设备专工、电气专工、各作业区作业长和安全员
2.3  安全生产应急领导小组的职责

2.3.1贯彻落实国家和上级单位有关安全生产事故应急工作的法律法规和要求；接受上级单位和地方政府应急指挥机构的领导，请求和提供应急救援；

2.3.2统一领导安全生产类突发公共事件的预防和应急处置工作；

2.3.3组织制定安全生产类突发公共事件应急预案并定期对其进行评估和修订；

2.3.4发布安全生产类突发公共事件应急预案的启动命令和终止命令；指挥协调安全生产类突发公共事件应急预案的实施工作；

2.3.5发布安全生产类突发公共事件应急处置预案的进展与处置情况。

2.4  人身伤害和突发环境事件应急工作组的职责

2.4.1及时了解人身伤害和突发环境事件情况，提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案；

2.4.2 落实应急领导小组下达的应急指令和各项任务；

2.4.3 监督人身伤害和突发环境事件应急处理情况，及时协调解决应急处理过程中的重大问题；

2.4.4 制订、监督应急预案的执行情况，定期对其进行评估和修订；制定完善有关应急工作的规章制度；

2.4.5 组织开展人身伤害和突发环境事件应急预案的宣传、培训与演练；

2.4.6 负责相人身伤害和突发环境事件调查工作，查清事故原因，明确事故责任，制定针对性防范措施，对抢险救灾中立功人员提出表彰意见，对事故责任者进行责任追究，并积极配合上级、当地政府有关部门进行事故调查。

2.5 现场急救站工作人员职责

2.5.1负责配合相关部门做好急救知识培训及常规急救培训工作；

2.5.2负责急救站药品、器械的准备及管理工作；

2.5.3负责人身伤害事故的现场急救工作；

2.5.4参与应急预案和现场处置方案的演习活动。

3. 高温灼烫防治措施

3.1加强热处理作业过程的监督检查，认真落实安全操作规程。

3.2提高从业人员的自我保护意识，正确穿戴个体防护用品。

3.3加强对存放强酸碱等化学品容器的日常检查，及时淘汰不合格的贮存装置。

3.4正确使用高低压及带电作业工具，规范化进行操作。

3.5对作业区域进行合理规划，消除交叉作业等不安全现象。

3.6加强安全操作知识的宣传与教育，提高从业人员面对突发事件的应急处置能力。

4  应急响应

4.1发生灼、烫伤事故后，应本着员工和救援人员的生命优先，保护环境优先，控制事故防止蔓延优先的原则，根据不同程度、不同类型烧伤，现场及时给予正确处理。

4.2搬运受伤人员、创面处理动作要轻，用药要准，对严重灼、烫伤，应注意伤者的血压、脉搏、呼吸神志变化，及时防治休克。同时抓紧时间将伤者尽早送往医院治疗。

4.3烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。　　

4.4对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。　

4.5四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院。

4.6对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。

4.7发生烧烫伤后的最佳治疗方案是局部降温，凉水冲洗是最切实、最可行的方法。冲洗的时间越早越好，即使烧烫伤当时即已造成表皮脱落，也同样应以凉水冲洗，不要惧怕感染而不敢冲洗。冲洗时间可持续半小时左右，以脱离冷源后疼痛已显著减轻为准。

4.8如不能迅速接近水源，也可以用冰块、冰棍儿甚至冰箱里保存的冻猪肉冷敷。如采取的冷疗措施得当，可显著减轻局部渗出、挽救未完全毁损的组织细胞。

4.9对于酸、碱造成的化学性烧伤，早期处理也是以清水冲洗，且应以大量的流动清水冲洗，过早应用中和剂，会因为酸碱中和产热而加重局部组织损伤。

4.10常用的灼烫处置方法

4.10.1高温汽水烫伤

4.10.1.1判断烫伤情况，如受伤面积的大小，伤处是否疼痛，伤处的颜色。

4.10.1.2在伤处未发现红肿之前要脱下伤处周围的衣物和饰品。

4.10.1.3如果伤处很疼痛，说明这是轻度烫伤，可以用冷水浸洗半小时左右，不必包扎。如果皮肤呈灰或红褐色，应用干净布包住创面及时送往医院救治。

4.10.1.4严重烫伤的病人，在转运途中可能会出现休克或呼吸、心跳停止，应立即进行人工呼吸或胸外心脏按摩。

4.10.2电弧灼伤

4.10.2.1电弧灼伤一般分为三度：一度：灼伤部位轻度变红，表皮受伤；二度：皮肤大面积烫伤，烫伤部位出现水泡；三度：肌肉组织深度灼伤，皮下组织坏死，皮肤烧焦。

4.10.2.2当皮肤严重灼伤时，必须先将其身上的衣服和鞋袜小心脱下，最好用剪刀一块块剪下。由于灼伤部位一般都很脏，容易化脓溃烂，长期不能治愈，因此救护人员的手不得接触伤者的灼伤部位，不得在灼伤部位涂抹油膏、油脂或其他护肤油。

4.10.2.3灼伤的皮肤表面必须包扎好，应在灼伤部位覆盖洁净的亚麻布。包扎时不得刺破水泡，也不得随便擦去粘在灼伤部位的烧焦衣服碎片，如需要除去，应使用锋利的剪刀剪下。现场紧急处置后，立即送往医院治疗。

4.10.3明火烧伤

4.10.3.1烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

4.10.3.2衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时有时明火熄灭，暗火仍然燃烧，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续燃烧。切忌带火奔跑呼喊，免得因吸入烟火造成呼吸道烧伤。

4.10.3.3对重度烧伤病员，要立即进行止痛处置，以预防因剧痛引起休克。同时紧急送往有治疗条件的医院进行医治。

4.10.4紫外线灼伤：主要是指电弧光对人的眼睛造成的伤害，严重的眼部有灼烧感和剧痛感，并伴有高度畏光、流泪等明显症状。受到紫外线灼伤后，急性期应卧床休息，并戴墨镜避光，然后用红霉素眼药水滴眼。如没有药物时，也可用新鲜牛奶滴眼。

5  信息收集、报告

5.1信息收集

    接到高温灼烫事件相关信息后实行首接负责制，并负责收集、汇总人身伤害事件信息。

5.2信息报告

    发生一般轻伤及以上高温灼烫伤害事件，安全生产应急领导小组应立即上报厂长。

6  后期处置

6.1善后处置：应急处置结束后，做好对受伤人员，以及紧急征用的设备、物资按照规定给予补助或补偿，并协助做好正常施工秩序恢复等工作。

6.2事故调查及报告：

6.2.1应急处置结束后，协助公司安全生产应急领导小组做好事故现场的勘查、警戒和事故原因的调查取证工作。

6.2.2将有关文件上报公司安全生产应急领导小组，为事故处理提供事实依据。

7  附则

7.1应急预案修订：应急结束后，结合事故调查报告和应急能力评估报告对本处置方案进行审查，必要时进行修订。

7.2预案解释部门：本处置方案由安全生产应急领导小组负责制订与解释。

7.3应急预案实施：本处置方案自发布之日起实施。
安全生产应急领导联系方式

	序号
	职务
	姓　名　
	办公室
	手　　机

	1
	外救援电话
	消防队
	119
	

	2
	外救援电话
	米东区人民医院
	0991-3351803
	

	3
	组长
	蒋召清
	
	

	4
	副组长
	陈平
	
	18999942696

	5
	成员
	赵刚 
	
	

	6
	
	王传清 
	
	

	7
	
	吴仁松
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