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神华巴彦淖尔能源有限责任公司维修车间                          

甲醇厂维修车间烫伤事故应急预案
单位：维修车间

编制：

审核：

批准：

2016年10 月20日  发布          2013年10月22日  实施


神华巴彦淖尔能源有限责任公司甲醇厂维修车间
维修车间高温烫伤事故应急预案

一、演练目的及预案编写依据    

目的：为保证烧伤烫伤人身伤亡事件发生时，能及时、有效地应对，迅速采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻烧伤烫伤事故所带来的伤害。
编写依据：根据国家安全生产监督管理总局发布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ_T9002-2016)编写。
二、烫伤事故应急演练时间和地点

时间：拟定于2016年10月22日上午10：00

地点：维修车间厂房
三、事故原因、危害程度分和及应急处置原则
1、易发生烫伤事故的起因

（1）机炉外管、压力容器爆破高温、高压蒸汽泄漏。
（2）压力容器检修时，高温、高压蒸汽喷出。
（3）操作不规范导致高温、高压蒸汽泄漏。
（4）检修时防护措施不完善。
（5）热水井或热水池没有可靠防护装置。

（6）高温、高压设备及管道泄漏，喷出不可见气体，无警示标志。
（7）化学药品管理和使用不当。
2、高温烫伤事故的危害

（1）灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤、现肿胀、水泡、疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损，呼吸道也可烧伤，烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克，晚期出现感染，败血症等并发症而危及生命。
3、 高温烫伤事故的应急处置原则

（1） 以人为本原则：抢险工作应坚持先救人，后救物，尽量减少人员伤亡。

（2） 预防为主原则：加强安全生产的监督检查，做到及时发现，有效整改。

（3） 快速反应原则：发现问题后现场最高负责人要及时采取果断措施，尽力控制事态发展。

（4） 统一指挥原则：统一领导，逐级负责，责任到人，密切配合。

四、应急组织机构及职责

1、应急组织体系

安全事故应急救援指挥部由公司经理和公司项目经理领导、分管安全的领导以及办公室、安全技术部、调度室、综合部、采矿部、质管部等部门的负责人及成员组成。分管安全的办公室负责组织编制高空坠落事故应急预案,制定应急演练计划,并组织实施与评审,确保应急预案的有效性、适用性；负责应急预案文件的维护、更新、报备管理。

2、组织机构

烫伤事故应急指挥部组成成员：

               总指挥：梁君

             副总指挥：白洁 

       应急处置组组长：钟永鹏

       医疗救护组组长：罗海军

       后勤保障组助长：申保国

   通讯联络组组长：卓长荣

         各组成员：见附表1

3、组织成员职责

（1）总指挥职责 

贯彻国家、地方、行业等上级有关安全应急管理的法律法规、标准和规程。

（2）组织实施单位应急预案，掌握单位事故灾害及险情情况，解决应急工作中的重大问题。

（3）根据事故现场的情况，下令进入相应级别的应急状态，必要时向上级（相关单位）应急救援机构报告有关情况。

（4）确保应急资源配备投入到位，组织公司总体应急演练，指挥指挥部总的应急行动。

4、副总指挥职责

（1）协助总指挥开展应急指挥工作，总指挥不在位时，代行其职责。

（2）组织编制应急预案，监督落实子公司、集团公司项目经理部或指挥部应急行动程序，督促检查主管部门搞好培训、演习。

（3） 进入应急状态时，负责事故现场指挥，并根据险情发展情况，提出改进措施。

（4）组织指挥善后现场恢复。

3、应急处置组职责

（1）掌握事故灾害及险情情况，及时向总指挥报告；

（2）负责应急处置所需资源的统一调配，传达应急各项指令；根据总指挥指令负责向当地人民政府（相关单位）应急机构报告险情及信息沟通。

（3）实施应急处置时，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

（4）维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

4、医疗救护组职责

（1）在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救（如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等）。

（2）使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

（3）协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

4、后勤保障组职责

（1）迅速调配抢险物资器材至事故发生点。

（2）提供和检查抢险人员的装备和安全防护。

（3）迅速组织后勤必须供给的物品，并及时输送后勤物品到抢险人员手中。及时提供后续的抢险物资。

（4）负责事故现场及周边的治安、交通指挥、设立警戒, 稳定事故现场员工和周边人员的情绪，指挥、引导人员疏散、撤离。

（5）打开疏通事故点就近的通道，保证抢陷人员的车辆通行和伤员的运送工作。

5、通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速。

（2）保持通讯设施和设备处于良好状态。

（3）负责应急过程的记录与整理及对外联络。

五、预防及预警

1、危险源监控
加强对高温环境下作业人员的安全检查，做到早发现、早报告、早处置，避免事故的发生。

2、预防措施

（1）工作人员做接触高温物体工作时，应按规定正确佩戴耐高温防护手套、着防烫工作服和工作鞋、防护面罩、安全帽等防护用品。

（2）对汽机锅炉热力管道和保温必须按照有关规定认真进行普查，不合格的应按要求及时更换。

（3）从事有压力、温度的容器检修工作时， 必须将该容器隔绝，放尽容器内余汽、余水且压力到零，待容器内温度降至50℃一下时方可进入容器内工作。

（4）高温的管道容器等设备上都应有保温层，保温层应保证完整，当室内温度在25度时，保温层表面温度应不超过50℃。

六、信息报告程序

1、当发生烫伤事故时，现场值班人员立即组织急救，并迅速报告应急指挥部，应急指挥部应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时确定等级并上报属地应急指挥机构。

2、现场应急指挥部应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真、电子邮件等。

3、现场应急指挥部通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、背景，造成的损失（包括人员受灾情况、伤亡数量及造成的直接经济损失），已采取的处置措施和需要救助的内容。
七、应急处置

1、响应程序

应急指挥部获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，应急指挥部成员立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

2、高温烫伤事故应急处置措施

（1）当发生其他烫伤人身事件后，现场人员应及时将汽水烫伤人员脱离危险区域，同时向应急指挥部汇报，应急指挥部接到通知后，迅速派人赶到事故现场，组织处理事故，指挥部负责人根据事件分级应急预案，并及时汇报事件应急指挥部成员。

（2）立即在现场用冷水将受伤者进行现场降温，以降低高温对皮肤的灼伤，同时联系医院。

（3）不得强行脱烫伤人员的工作服，以免扩大损伤烫伤表皮。

（4）当发生烫伤事件威胁生命安全时，现场人员向应急指挥部汇报。

（5）应急预案指挥部人员接到汇报后应立即赶赴现场，组织抢救并由总指挥或副总指挥宣布应急预案。

（6）对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。

（7）保护事故现场并及时向鄯善县安全生产局汇报。

（8）认真做好事故后的善后工作。

（9）危急事件结束由指挥部总指挥或副总指挥宣布应急行动结束。
八、应急物资与装备保障

1、必要的物资准备包括工作服及手套，安全带、安全帽、工具包，安全隔板、临时遮栏、警示牌。
2、各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。所需物资、装备及时供应、补充和更新。
九、附件

附表一：各成员组名单

	组织机构
	组员

	应急处置组
	钟永鹏、付勇峰、王银锁

	医疗救护组
	罗海军、赵阿杰、王俊峰

	后勤保障组
	申保国、甄世荣、郭海亮

	通讯联络组
	卓常荣、樊易达、赵哲序


