
高处坠落事件应急处置方案 
1 事故分析
危险性分析
1） 天井，矿井无盖板，造成人员伤亡事故；
2） 高处作业防护设施不全，临边无栏杆，安全设施不齐全，存在作业人员失手坠落的危险；
3） 设备或工具有缺陷，个体安全防护用品有缺陷，有可能造成高空坠落的事故；
4） 高空特种作业人员未经培训、考核，不具备相应的操作资格，可能导致误操作引起的高空坠落事故；
5） 雷雨、大风天气进行高空作业，可能发生高空坠落伤人事故；
  事故类型
     高空坠落事故。
  事故发生的区域、地点和装置
     可能发生事故区域:天井、矿井
  事故特征
      A、突然性；
      B、造成人员伤亡；
      C、高度越高，冲击力越大，伤害程度越大；
2  应急组织与职责
  应急自救组织机构
组长：现场班长
成员：现场所有人员。
  职责：
1）组长职责：
（1）组织编制现场处置方案；
（2）组织现场处置方案演练，指挥应急行动。
（3）及时掌握现场事故伤害和险情；
（4）根据事故现场情况，启动并组织实施现场处置方案，向应急指挥报告有关情况；
（5）组织落实现场善后恢复。
2)组员职责：
（1） 了解人身伤害和突发环境事件情况，提请应急领导小组决定启动、实施和终止应急预案
（2）负责现场伤员的抢救工作，根据伤员受伤程度决做好转运准备；
（3）负责事故现场的安全警戒工作，保证事故现场井然；
（4）疏散无关人员至安全地带。
3 应急处置
[bookmark: _Toc310841737] 事故应急处置程序
（1）事故信息接受和通报程度
事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急救援小队，应急救援队长接到报警后，以电话的方式通知各成员，启动事故现场处置方案。
[bookmark: _Toc310841738] 现场应急处置措施
1）应急措施
(1)  发生高空坠落事故后，现场知情人应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害。
(2)  切断或隔离危险源后，现场知情人员应当立即开展现场急救工作，同时请求应急救援和上报事故信息工作。
2）警戒、疏散程序
（1）警戒：由组员负责人员车辆控制，设立警戒区，禁止除外来救援车辆、人员外的其他人员和车辆进入。
（2）疏散：由组员疏散现场人员，并清查有无人员留在事故区内。
（3）疏散线路：事故点——安全地点。
  事后处理措施
1  搭设脚手架所用的架管和扣件等满足规定要求。
2  个人安全防护用品佩戴齐全且使用正确。
3  在锅炉、主厂房以及其它危险的边沿，临空的一面装设有安全网或防护栏杆。
4  天井，矿井有盖板，临边有栏杆，密目安全网和水平安全网设置到位。
5 高空作业人员做到持证上岗，作业前进行安全技术交底。
6  日常安全督查工作到位,存在的不安全隐患能及时得到整改。
7  组织进行模拟演练，对应急处置方案进行有效性评价，必要时对应急响应的要求进行调整或更新。
[bookmark: _Toc310841739]报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员。
[bookmark: _Toc310841740]    报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式见附表1
事故报告的基本要求和内容
[bookmark: _Toc310841741]事故发生后，企业应当在1小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。
4 注意事项
（1）发生事故时，应第一时间报警；
（2）进入现场抢险救人之前，必须先确定事故现场有无次生隐患；
（3）做好个人防护，以免发生二次事故。
（4）应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，等待有关部门进行事故调查。
常用的救治处置方法（附件）
1、出血的处置方法：
1）伤口渗血，用消毒纱布或用干净布盖住伤口，然后进行包扎。若包扎后扔有较多渗血，可再加绷带，适当加压止血或用布带等止血。
2 ) 伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端）使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。有条件用止血带止血后再送医院。
2、骨折处置方法
1） 肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。
2） 开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。
3） 疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其它替代物）放在头部两侧使颈部固定不动，以免引起截瘫。
4） 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。
5） 在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。
3、颅脑外伤
1）应使伤员采取平卧位，保持气管通畅，若有呕吐，扶好头部，和身体同时侧转防窒息。
2）耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。
3）颅脑外伤，病情复杂多变，禁止给予饮食，应立送医院诊治。
4）搬走时，应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬走时，伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上。
4、穿透伤及内伤
1）如有腹腔脏器脱出，可用干毛巾、软布料或搪、瓷碗加以保护。
2）及时去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。
3）禁止将穿透物拔除，应立即将伤员连同穿透物一起送往医院处置。
4）有条件时迅速给予静脉补液，补充血容量。
附表一
报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式
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