江苏海企化工港务有限公司
消防演练方案
编  制：

审  核：

批  准：

二○一一年五月二十三日

  
、

化工港务有限公司
化工泄漏消防演练方案

一、演练目的：

为全面推进开展“安全生产月”活动，进一步提升辖区内相关危化品储存对突发性危险品泄露险情的应急处置能力，控制或消除污染事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染，确保辖区内的危险品装卸、运输作业安全有序进行，特开展本次演练活动。

二、概况：

江苏海企化工港务有限公司为液体化工品库区，为码头后方储存、装卸、中转基地，总规划罐容量为32万立方米，其中已建成一期总罐容10万立方米，一期占地约200亩，主要承担液体化工品的储存、装卸、中转及其他配套服务。

危险目标：甲醇储罐、乙醇储罐、苯储罐、二甲苯储罐、混合二甲苯储罐、醋酸乙酯储罐、乙酸储罐

重大危险源位置：2号罐区、3号罐区、4号罐区

三、模拟险情

1、目前码头有一艘XX轮向V1312储罐卸醋酸乙酯，安全巡检人员在例行检查时发现V1312罐金属软管法兰处泄露，同时中控室发现可燃气体浓度报警系统报警，监控人员立即向领导汇报情况，告知船方立即停泵，并通知现场操作班长组织操作人员按防泄露预案进行抢险作业。

2、由于金属软管法兰连接处密封不严，垫片遭受损坏，导致大量醋酸乙酯泄漏，在初期抢险过程中造成一人因吸入大量醋酸乙酯气体而中毒，即被其他抢险人员抬出被污染区域，随后由身着防化服的抢险人员进入泄漏区域进行抢险作业，泄漏源被控制住，同时抢险人员对泄漏物质进行收集。消防灭火人员手持消防器械处于备战状态。由于在抢险过程中不慎出现火花，同时事故现场温度较高，导致泄漏出的醋酸乙酯发生燃烧。消防人员立即利用手提式灭火器对初期火源进行扑救，但由于泄漏量较大，初期火源扑救失败，抢险人员随即按消防灭火预案进行灭火。

3、因泄漏的醋酸乙酯已有部分流入下水道，灭火结束后对抢险人员立即对流入下水道的物料进行收集，收集结束后对管网内水样进行采集检测，结果显示未对水源造成污染。

四、演练时间：

日期待定拟16：00－17：00；
气象及水文情况：天气多云，偏北风２－３级，能见度良好，落潮流。

五、演练地点：

海企化工库区，3号罐区V1312储罐。

六、演练组织及分工

1、演练指挥部人员组成：

总指挥：史先召

副总指挥：孙承莉

现场指挥：闫振利、黄伟金

现场成员：

库区巡检人员：田友涛

救护保障组组长：丁红军

警戒疏散组组长：彭兆楼

事故抢险组组长：丁  辉

消防灭火组组长：杨  东

消防动力组组长：丁亚军

报警通信组组长：潘三益

演习摄像组组长：李  岩

2、人员分工

总指挥： 史先召负责本次演习的总指挥工作；

副总指挥：孙承莉协助总指挥指挥应急演习；

现场指挥：执行总指挥、副总指挥的指令，负责研习协调本次演习过程；闫振利负责消防设备设施的完好性，黄伟金负责预案的操作。

指挥中心：负责本次演习的接警、应急处置和信息流转工作；

库区巡检员：田友涛负责通知泄漏源，以及与现场进行联系。

警戒疏散组：彭兆楼负责库区现场警戒、疏散，控制无关人员进入库区；

救护保障组：丁红军负责带领人员进行救护、后勤保障；

事故抢险组：丁辉负责模拟现场泄漏、初期抢险、人员中毒、初期灭火，包括后期物料收集。

消防灭火组：杨东负责打开消防水喷淋系统以及打开消防水炮进行灭火。

消防动力组：丁亚军负责开启消防泵，迅速给前方提供高压水源。

报警通讯组：潘三益负责对外发布事故事态，以及和各个职能部门的联络

演习摄像组：李岩负责此次演习图片，视频资料的收集。

3、相关部门及人员分工

海企技术安全部：

1）演练现场布置；

2）过程模拟操作，现场指挥；确保所需设施完好，适用，如电气、泡沫、水消防系统完好；现场安全监护。

海企总经理办公室：

对外联络、保安、救护、后勤组织（所用道、器具准备、回收），会议室布置，来宾接待；调用警车一辆，警员1—2人；提供工作用车，拍摄、记录人员2人，现场服务人员若干以及矿泉水等；

海企储运部：

1）演练现场布置；

2）初期报警、现场抢险、灭火、清污等工作，中控室协助监控。

七、演习流程

时  间：15∶30前

模拟醋酸乙酯泄漏人员（ 消防灭火组）在3#库区V1312罐周围做好准备，安全巡检人员（田友涛）在3#库区V1312罐周围待命巡检，二名消防系统操控人员（ 消防动力组）在消防泵区待命，三名保安人员（警戒疏散组 ）、6名海企内部消防应急队员（ 事故抢险组）在库区发车台待命， 3名事故救援保障人员（救援保障组）在发车台等候 、两名警戒、疏散人员（彭兆楼带队，操作班组人员）。其他人员在办公楼等候，接到报警后，按各自分工，携带抢险用具跑步到达现场。

时  间：15∶45

现场指挥检查参演单位和人员到位情况及准备工作完成情况。

时  间：15∶50

各参演小组向现场指挥报告演习准备工作情况。

◎
史先召：海企各参演部门注意，海企各参演部门注意，我是海企港务演习总指挥史先召，演习即将开始，请各参演人员依次报告准备情况。

◎
闫振利：报告总指挥，港口设施保安、硬件设施、人员器材等准备就绪，请各组详细汇报，完毕。

◎
黄伟金：报告总指挥，现场抢险、灭火准备各项检查完毕。 

◎
丁  辉：报告总指挥，事故抢险组准备就绪，完毕。

◎
杨  东：报告总指挥，消防灭火组准备就绪，完毕。

◎
彭兆楼：报告总指挥，警戒疏散组准备就绪，完毕。

◎
丁红军：报告总指挥，救护保障组准备就绪，完毕。

◎
丁亚军：报告总指挥，消防动力组准备就绪，完毕

◎
潘三益：报告总指挥，通信联络组准备就绪，完毕。

◎
李  岩：报告总指挥，演习摄影组准备就绪，完毕。

◎ 史先召：总指挥收到，请各参演队员原地待命，等待指令。 

时  间：16∶00

◎
史先召：各参演人员注意，我宣布，江苏海企11年度危险品泄漏应急演练现在开始！

时  间：16∶05

场  景：

假设一名安全巡检人员在码头2号泊位巡检，突然发现PL11XXXX管线末端连接软管法兰处出现泄露，安检人员立即用对讲机通知码头操作人员进行抢险；同时通知中控报警。
田友涛：我是巡员田友检涛，码头2号泊位发现PL11XXXX管线末端连接软管法兰处泄露请码头所有人员紧急支援。
事故抢险组丁辉得通知后立即行动，从码头综合楼跑步到达事故地点。进行抢险。

时  间：16∶08

场  景：
由于法兰处破坏，PL11XXXX管线连接软管处泄漏。

杨东模拟泄漏XXXX操作 。此时大量的物料往外泄漏。

◎
丁  辉：码头，码头，我是丁辉，PL11XXXX软管处破裂，立即要求船方停泵，关闭阀门。库区、库区请立即关闭码头PL11管线紧急切断阀、V1XXX罐底紧急切断阀。

◎
码头人员：收到，船方现已停泵。阀门已关。

◎
丁  辉：总指挥，我是丁辉，V1312金属软管处破裂，发生醋酸乙酯泄漏，我已通知船舶、泵房停止作业，且关闭了库区出口阀门，但泄漏的物料已流入库区防火墙内，请求紧急援助！

◎
史先召：总指挥收到，请你立即组织现场人员站在上风处，按醋酸乙酯泄漏应急预案要求进行初期处理，我将组织救援力量，迅速赶往现场救援。现场指挥，我是总指挥 ，你们按各自分工，立即转开救援

◎ 闫振利：总指挥，我是闫振利，我立即组织消防动力组启动消防系统，随时待命。

◎ 黄伟金：总指挥，我是黄伟金，正在赶往事故地点，进一步查明原因，立即采取行动。

◎ 史先召：通讯联络组，立即向各相关单位汇报。

◎ 潘三益：总指挥，通讯联络组收到。马上向各相关单位汇报。

◎ 史先召：警戒疏散组，现场是否进行警戒，无关人员是否撤离现场。请回答。

◎ 彭兆楼：2号门已警戒，提货司机以及其他无关人员正往2号门撤离。

场  景：

救援人员从各个方位赶往事故地点，2号门警戒，警戒疏散组正在安排人员撤离，2名事故抢险组人员携带防化服到达现场，打开箱子，紧急穿上防化服进入现场，对泄漏源进行抢险，其他抢险组成员戴普通防毒呼吸器在收集。事故保障组2名队员将吨桶抬至防火堤外。抢险救援人员，利用启动泵进行收集。

◎
黄伟金：事故抢险组丁辉，现场指挥呼叫。

◎ 丁  辉：现场指挥，事故抢险组丁辉收到。

◎ 黄伟金：请你立即探明事故情况，组织人员，按醋酸乙酯泄漏事故应急预案先行处理，千万注意防火、疏散无关人员，同时注意自身安全防护，救援队伍马上就到。

◎ 丁  辉：现场指挥， 丁辉收到，正组织人员按预案处理。

场  景：
泄漏源已堵住，不在往外漏料，需更换垫片，此时一名戴普通防毒呼吸器的抢险队员倒下，被真在抢险的队员抬出事故地点。

◎ 丁  辉：现场指挥，现有一名抢险队员倒下，可能是中毒，请求支援。

◎ 黄伟金：现场指挥收到，立即抬出事故地点，救援保障组立即派人支援。

◎ 丁红军：事故保障组收到，我已派人到达事故地点，立即救援。

◎ 黄伟金：总指挥，现有一名抢险队员倒下，估计是中毒现象，救援保障组已到达现场，请指示。

◎ 史先召：总指挥收到，立即将中毒人员转移至空气新鲜的地方。进行现场急救。

◎ 史先召：通讯联络组，立即联系急救中心。进行救援。

◎ 潘三益：总指挥，120车正在赶往事故现场。

过3分钟

◎ 彭兆楼：总指挥，120车已到达2号门。

◎ 史先召：救援保障组，立即将受伤人员运送至2号门，进行抢救。

◎ 丁红军：总指挥，我们正在赶往2号门。

◎ 黄伟金：总指挥，目前泄漏源已得到控制，正在收集。请指示。

◎ 史先召：收集时要注意不要产生火花。按预案执行。

场  景：

施放烟雾弹，事故抢险人员紧急拿起手提式灭火器进行初期灭火。防止事态进一步扩大。 

◎
丁  辉：总指挥，在刚刚处理泄漏醋酸乙酯过程中，事故现场出现起火，请求援助！

◎
史先召：总指挥收到，请立即组织现场人员按醋酸乙酯防火防爆应急预案要求进行初期抢险，防火为重点，立即开启消防系统，我将组织救援力量，迅速赶往现场救援；

◎
史先召：闫振利、黄伟金，请你们立即再增派人员赶往事故现场，按醋酸乙酯消防应急预案进行处理，注意人员安全 。

◎
闫振利：总指挥，闫振利收到。

◎
黄伟金：总指挥，黄伟金收到。

◎
闫振利：我是闫振利，消防动力组，消防系统是否开启，请立即回答。

◎
丁亚军：现场指挥，消防系统随时可以启用。

◎
黄伟金：我是黄伟金，消防灭火组杨东处于何种状态，请立即回答。

◎
杨  东：现场指挥，杨东收到，已到达现场，准备完毕，等待指示组织消防灭火组人员进行灭火 。

◎
黄伟金：请立即对储罐进行喷淋冷却。

◎
杨  东：收到，立即执行。

场  景：
储罐四周喷淋已开启，由于泄露的量较大，初期火灾扑救失败。事故抢险人员正在撤离现场。

◎
黄伟金：总指挥，我是黄伟金，我们已通知各组人员按醋酸乙酯消防应急预案进行现场处置，但由于泄漏量较大，初期火灾扑救失败，人员正撤离事故地点，是否启动消防水炮进行灭火，请指示。

◎
史先召：总指挥收到，立即启动消防水炮，控制火灾现场。

◎
杨  东：现场指挥，消防水炮已启动，正在灭火，请指示。

◎
黄伟金：现场指挥收到，消防水压是否满足灭火要求需及时和消防动力组联系。

由于组织得力，反应迅速，火势很快被扑灭。

时间：16∶20

场  景：
◎
黄伟金：总指挥，我是黄伟金，火已被扑灭，重点区域正进行冷却处理，请指示！

◎
史先召：黄伟金，总指挥收到，请按预案继续进行隔离、冷却；并继续收集、清污后续处理。

◎
黄伟金：总指挥，黄伟金收到，立即安排。

时  间：16∶21

场  景：

库区现场操作人员、消防抢险人员开始清污行动：使用吸油毡收集，控制醋酸乙酯扩散范围。

场  景：
清污队开始清污行动：使用气动泵控制雨水沟内醋酸乙酯扩散范围，使用吸油毡回收地面上的泄漏醋酸乙酯。

库区清理的污染物、水上回收的污染物，送泰兴污水处理厂进行处理。

时  间：16∶35

◎
黄伟金：报告总指挥，现场清污行动结束，水样监测结果正常，请指示。  

◎
史先召：请立即清点抢险人员。

场景：
   黄伟金用对讲机逐个询问各队人员，清点结束，向总指挥汇报。

◎
黄伟金：总指挥，人员清点完毕，有一人中毒已送往急救中心。汇报完毕。

◎
史先召：各演习人员注意，我宣布10年度危险品泄漏应急演练顺利结束，请各演习单元有序撤离演习现场，指挥中心解除警报。

场  景：

各演习单位有序撤离，指挥中心发布安全信息：16：40时海企化工港务危险品泄露应急演练顺利结束 。

八、演习讲评

演习结束后，现场指挥召集人员至海企公司二楼会议室集中，组织演习人员对此次演习进行分析、评议，并由总指挥做演习总结，讲评。

九、注意事项

1、所有参演船舶和人员必须注意自身安全。
2、参演器材必须先进行严格自查，确保演习器材处于随时可用状态。

3、演习统一使用海企对讲机，频道为1（海企）频道。

4、所有参演船舶和人员准时到位，由协调人负责检查。

5、协调人负责落实相应的通话内容。

